Drahtloses Multimedia-System

zur kabellosen Übertragung der gleichzeitigen Bildinhalte von bis zu acht Quellen (z.B. Präsentationen) in Konferenz- und Besprechungsräumen auf zwei Visualisierungsmedien (z.B. Displays oder Projektoren) mit je bis zu 4K (4096 x 2160) Auflösung. Unterstützung der Anotations - und Whiteboardfunktionalität bei dafür ausgelegten Aussgabemedien. Direkte Anschlußmöglichkeit von bis zu 2 HDMI – Quellen, gleichzeitige Einbindung in zwei getrennte Netzwerksysteme möglich.

Allgemeine Spezifikationen:

Betriebssysteme: Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 Bit,  
 Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra),  
 Android v5, v6 & v7 (über ClickShare App),  
 iOS 8, 9 & 10 (über ClickShare App);

Unterstützung vollständiges Mirroring(Airplay & Android);

Admin: keine Installation der Clientsoftware nötig;

Technische Daten:

Auflösung (Quellen): bis zu 4.096 × 2.160(DCI);

Ausgangsauflösung: bis zu 4.096 × 2.160(DCI);

Videoanschlüsse: 4x HDMI (2x Eingänge/2xAusgänge);  
Bildwiederholrate: 1 Eingang (4K) bis max. 60Fps;

2 Eingänge(4K) bis max. 30Fps;

Anzahl Quellen: 8 gleichzeitig darstellbar (4 pro Bildschirm);

Anzahl Teilnehmer: 64 verbunden;

Übertragung: IEEE 802.11 a/g/n;

Authentifizierung: WPA2-PSK für Einzelbetrieb,

WPA2-PSK oder IEEE 802.1X für Netzwerkbetrieb;

Übertragungsband: 2,4 GHz und 5 GHz;

Drahtlos-Datenrate: Bis zu 300 Mbps;

Audiosignale: Übertragung in Radioqualität, 16Bits 22.1 kHz;

Reichweite: max. 30m;

Basisgerät:

Anschlüsse: 2x Ethernet LAN,

2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (vorne); 2x USB 3.0 (hinten);

1x Audio IN/OUT Mini Jack (3,5mm), optisch über SPDIF;

Lebensdauer: 40.000 Std. MTBF nach MIL-HDBK-217F Notice2;  
Abmessungen(mm): 282,3 x 46,2 x 206,5 (BxHxT), ohne Antennen;  
Gewicht: 2,2 kg;

Stromversorgung: Standard 110/220 V AC Stecker;

Leistungsaufnahme:

Betrieb: 90W(max), 52W(typ), 0.5W (Schlafmodus);

Betriebstemperatur: 0° - +40°C;

Lagerungstemperatur: -20° - +60°C;

Luftfeuchtigkeit:

Betrieb: 0% - 85%,

Lagerung: 0% - 90%, (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend);

Diebstahlsicherung: Kensington Lock;

Buttons:  
Anschlüsse: USB;  
Lebensdauer: 100.000 Klicks;   
Leistungsaufnahme: 5V DC über USB, 350mA (typ.), 500mA (max.);

Zertifiziert: FCC, CE;

Lieferumfang:

System besteht aus einem Empfänger (Basisgerät), vier Sendern (Buttons), vier abnehmbaren Antennen und Montagematerial für die Wand- bzw.Möbelanbringung;

Multimedia-Drahtlossystem mit Systemzubehör liefern und betriebsbereit montieren.

Fabrikat der Planung: Barco ClickShare CSE-800.

XX St.

Alternatives Produkt: